**Technická specifikace - svahové sekačky včetně příslušenství pro pokos travních porostů:**

* svahová sekačka – rok výroby ne starší roku 2023
* počet motohodin – max. 300
* svahový sekačka včetně příslušenství pro pokos travních porostů
* stroj musí být vybaven pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
* stroj musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v
* svahová dostupnost min. 29°
* možnost nastavení/přenesení zátěže
* stroj vybaven
	+ motorem o výkonu min. 25 HP (doporučen diesel)
	+ stálým pohonem 4x4
	+ dvoumontáží na obou nápravách
	+ pneu včetně výplně
	+ výkyvné nápravy
	+ kloubovým řízením
	+ pracovní místo obsluhy vybaveno
		- sedačkou včetně područek a bezpečnostního pasu
		- ochranným rámem v případě převrácení
		- indikátorem náklonu
	+ hydrostatickou převodovkou
		- rychlost vřed cca 8-16 km/h
		- rychlost vzad cca 6-13 km/h
	+ hydraulicky ovládaným řízením
	+ výkon hydrauliky min. 25 l / min.
	+ hmotnost stroje v rozmezí 700–800 kg
	+ poloměr otáčení max. 100 cm
	+ světlá výška podvozku max. 130 mm
	+ objem palivové nádrže min. 20 l
	+ pracovním osvětlením
* příslušenství pro pokos
	+ vybaven třemi čepelemi
	+ pracovní záběr min. 1 700 mm
	+ vybaven opěrnými koly
	+ schopnost sekat vysokou trávu včetně náletu
	+ nastavitelná výška sečení v rozmezí min. 80–100 mm
	+ pro běžnou údržbu a servis možnost naklopení žací jednotky o 90°
* dodavatel souhlasí s instalací systému GPS – instalace a dodávka systému GPS si zajišťuje zadavatel