**Technická specifikace - svahové sekačky včetně příslušenství pro pokos travních porostů:**

* svahová sekačka – rok výroby ne starší roku 2023
* počet motohodin – max. 300
* svahový sekačka včetně příslušenství pro pokos travních porostů
* stroj musí být vybaven pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
* stroj musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v
* svahová dostupnost min. 29°
* možnost nastavení/přenesení zátěže
* stroj vybaven
  + motorem o výkonu min. 25 HP (doporučen diesel)
  + stálým pohonem 4x4
  + dvoumontáží na obou nápravách
  + pneu včetně výplně
  + výkyvné nápravy
  + kloubovým řízením
  + pracovní místo obsluhy vybaveno
    - sedačkou včetně područek a bezpečnostního pasu
    - ochranným rámem v případě převrácení
    - indikátorem náklonu
  + hydrostatickou převodovkou
    - rychlost vřed cca 8-16 km/h
    - rychlost vzad cca 6-13 km/h
  + hydraulicky ovládaným řízením
  + výkon hydrauliky min. 25 l / min.
  + hmotnost stroje v rozmezí 700–800 kg
  + poloměr otáčení max. 100 cm
  + světlá výška podvozku max. 130 mm
  + objem palivové nádrže min. 20 l
  + pracovním osvětlením
* příslušenství pro pokos
  + vybaven třemi čepelemi
  + pracovní záběr min. 1 700 mm
  + vybaven opěrnými koly
  + schopnost sekat vysokou trávu včetně náletu
  + nastavitelná výška sečení v rozmezí min. 80–100 mm
  + pro běžnou údržbu a servis možnost naklopení žací jednotky o 90°
* dodavatel souhlasí s instalací systému GPS – instalace a dodávka systému GPS si zajišťuje zadavatel