**Příloha 2 – Technická specifikace**

Dodání školního nábytku **do 12 velkých a 2 malých učeben**. Níže naleznete specifikaci požadovaného vybavení. Žádáme Vás o zpracování cenové nabídky včetně termínu dodání, dopravy a specifikace jednotlivých položek.

### **Požadované položky na 1 velkou učebnu (celkem 12 učeben):**

#### **Židle žákovské – 32 ks**

* velikost č. 6 (výška sedáku 46 cm)
* celosvařovaná ocelová konstrukce
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* sedák a opěradlo z pevné bukové překližky
* plastové koncovky/kluzáky: šedé

#### **Židle výškově nastavitelné – 2 ks**

* nastavitelná výška, velikosti č. 5–7
* celosvařovaná ocelová konstrukce
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* sedák a opěradlo z bukové překližky
* plastové koncovky: šedé

#### **Lavice žákovské – 16 ks**

* velikost č. 6 (dle ČSN)
* dvoumístné provedení, rozměr 130 x 50 cm
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* bez příčky těsně nad zemí mezi nohami lavice
* dělené kovové koše pod deskou, v šedé barvě
* koše musí umožnit pohodlné a bezpečné zasunutí židle tak, aby židle v koši stabilně držela a nevypadla při nárazu do lavice (např. při úklidu)
* konstrukce koše nesmí poškozovat překližku židle
* pracovní deska: LTD, tloušťka min. 18 mm, dekor šedý, hrany ABS

#### **Lavice výškově nastavitelné – 1 ks**

* výškově nastavitelné, velikosti č. 5–7
* stejné konstrukční, rozměrové a materiálové provedení jako u běžných lavic

#### **Učitelská katedra – 1 ks**

* jednoduché provedení
* celosvařovaná ocelová konstrukce
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* pracovní a krycí deska z LTD, dekor šedý
* LTD postranice nesmí doléhat na zem.
* tloušťka desky: min. 18 mm
* hrany: ABS
* výška: 76 cm

#### **Učitelská židle – 1 ks**

* výška sedáku: 46 cm
* celosvařovaná ocelová konstrukce
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* čalouněný sedák i opěradlo
* plastové koncovky: šedé

### **Požadované položky na 1 malou učebnu (celkem 2 učebny):**

#### **Židle žákovské – 20 ks**

* velikost č. 6 (výška sedáku 46 cm)
* celosvařovaná ocelová konstrukce
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* sedák a opěradlo z pevné bukové překližky
* plastové koncovky/kluzáky: šedé

#### **Lavice žákovské – 10 ks**

* velikost č. 6 (dle ČSN)
* dvoumístné provedení
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* bez příčky těsně nad zemí mezi nohami lavice
* dělené kovové koše pod deskou, v šedé barvě
* koše musí umožnit pohodlné a bezpečné zasunutí židle tak, aby židle v koši stabilně držela a nevypadla při nárazu do lavice (např. při úklidu)
* konstrukce koše nesmí poškozovat překližku židle
* pracovní deska: LTD, tloušťka min. 18 mm, dekor buk, hrany ABS

#### **Učitelská katedra – 1 ks**

* jednoduché provedení
* celosvařovaná ocelová konstrukce
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* pracovní a krycí deska z LTD, dekor buk
* LTD postranice nesmí doléhat na zem.
* tloušťka desky: min. 18 mm
* hrany: ABS
* výška: 76 cm

#### **Učitelská židle – 1 ks**

* výška sedáku: 46 cm
* celosvařovaná ocelová konstrukce
* barva konstrukce: šedá (např. RAL 7047)
* čalouněný sedák i opěradlo
* plastové koncovky: šedé

### **Souhrn:**

#### **Židle žákovské – 424 ks**

#### **Židle výškově nastavitelné – 24 ks**

#### **Lavice žákovské – 212 ks**

#### **Lavice výškově nastavitelné – 12 ks**

#### **Učitelská katedra – 14 ks**

#### **Učitelská židle – 14 ks**

### **Požadavky na nabídku:**

* Prosíme o uvedení celkové ceny bez DPH i s DPH.
* Uveďte také informace o záruční době, dodacím termínu a způsobu dopravy.
* U jednotlivých položek specifikujte použitý materiál, typ konstrukce, případně přiložte technické listy a fotografie nebo výkresy.
* Výrobky musí být certifikované dle příslušných ČSN norem a určené do škol.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |