**Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky**

**-**

**Technické požadavky**

Zadavatel: **Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace**

se sídlem: Jaselská 190/7, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 00637998

Veřejná zakázka**:** **„Výměna kastlových oken – PD“**

**1. Stávající stav a požadavky památkové ochrany**

Stávající okna ve všech průčelích jsou novodobá a postrádají tradiční řemeslnou hodnotu. V uličních průčelích jsou instalována okna dvojitá, ve dvorních průčelích převážně též dvojitá. Rámy současných výplní, byť subtilní, nevykazují tradiční dobovou profilaci a okapničky na křídlech jsou zhotoveny z plechu, nikoliv ze dřeva, což neodpovídá historickému stavu. Na základě historické fotodokumentace lze jednoznačně doložit, že původní okna byla kastlová, s odlišným poměrem výšek skel horních a spodních křídel (1:2 nebo vyšším, nikoliv 1:1) a spodní křídla byla členěna podélnými sklodělícími příčlemi.

**2. Technické, materiálové a řemeslné požadavky**

**2.1 Uliční průčelí**

* Nová okna musí být kastlová, vyhotovená z lepených profilů; použití EURO profilů není přípustné.
* Členění i profilace oken budou odvozeny z historických podkladů; vyžaduje se subtilnost a tvarování odpovídající původnímu stavu.
* Okapničky na křídlech budou vždy ze dřeva; použití plechu není přípustné.
* Profilovaná římsa na poutci musí odpovídat historickému provedení.
* Předpokládá se dvoubarevné provedení: interiérové části v odstínu lomené bílé, exteriérové části v odstínu tmavším než je fasáda objektu.
* Okenní křídla v dolní poloze budou pouze otvíravá (popřípadě fixní v rámu), způsob otvírání musí odpovídat původnímu stavu.
* Okenní kličky budou zhotoveny z mosazi, tvarově musí odpovídat dobovému, případně původnímu provedení.
* Panty budou ocelové, válcového tvaru (např. typ TRIO), opatřené návleky v barevném odstínu rámu vnitřní části okna.
* Přípustné je použití izolačních skel.
* V případě realizace nových vnitřních parapetů musí být tyto zásadně ze dřeva.

**2.2 Dvorní průčelí**

* V těchto částech je přípustná realizace jednoduchých oken s izolačním zasklením.
* Ostatní technické, materiálové a řemeslné požadavky zůstávají shodné jako v případě uličního průčelí.

Při zpracování projektové dokumentace je nutné důsledně vycházet z dostupné historické dokumentace, včetně dobových fotografií Jaselské 9 a stratigrafického průzkumu fasády této budovy z roku 2014 (dokumentace je uložena v archivu Národního památkového ústavu).

Výše uvedené požadavky jsou závazné a je nutné je bezezbytku respektovat při zpracování projektové dokumentace.