NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 15272-2..3 podchod Lipsko

1. Odstranění dlažby
2. Odstranění izolace
3. Odbourání betonu
4. Položení nového betonu
5. Položení izolace – pásy
6. Položení izolace – stěrka u kastlíku
7. Litý asfalt
8. Otryskání betonových stěn kastlíku
9. Sanace betonových stěn kastlíku
10. Nátěr betonových stěn kastlíku
11. Oprava prokorodované stojky kastlíku
12. Pískování a nátěr ocelových částí kastlíku
13. Odrezení a nátěr zábradlí