NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 3945-2P Tetčice

1. Vyčištění území u čel propustku
2. Sundání zábradlí
3. Odbourání římsy a bloků pod zábradlím na levé straně
4. Otryskání boků nosné konstrukce a líců křídel
5. Ochrana výztuže boků nosné konstrukce a líců křídel
6. Spojovací můstek boků nosné konstrukce a líců křídel
7. Reprofilace boků nosné konstrukce a líců křídel 40 mm
8. Vybetonování říms
9. Osazení zábradlí
10. Sjednocující stěrka boků nosné konstrukce a líců křídel
11. Nátěr říms