**Hromadná stavební údržba propustků – oblast Sever**

Silnice: III/37715

Staničení: 0,015

Místopis: Milonice

1. Odstranění vegetace
2. Odbourání čela nosné konstrukce a římsy
3. Vybetonování čela nosné konstrukce
4. Vybetonování římsy
5. Nátěr římsy
6. Osazení zábradlí