*Deska stolu*

Z kompozitního materiálu – 100 % akryl a anorganické plnivo hlinitého původu, barva středně šedá imitace granitu, možnost kulaté hrany stolu (přechod plochy stolu na tloušťku desky), samozhášecí, odolná poškrábání, neporézní, zdravotně nezávadná. Cerifikace ISO 14001, LEED, REACH, certifikováno Exova. Kompozitní deska lepená na pevný základ umožňující montáž laboratorního odsávání

Vnitřní pravá deska stolu umožňující montáž kolenního laboratorního mikromotoru - DTD min. 22 mm

Zadní deska stolu umožňující montáž laboratorního odsávání

*Nábytek včetně kontejnerů u laboratorních stolů*

Nábytek z laminované dřevotřískové desky DTD-L tloušťky 18 mm

Korpus skříňového úložného nábytku s plastovou hranou tloušťky ABS 1 mm

Záda u nábytku jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska

Přední plochy dveře a čela zásuvek jsou olepeny plastovou hranou tloušťky ABS 2 mm

Olepení metodou PUR

Dveře naložené na korpusu a zavěšeny na niklovaných závěsech s tlumením dorazu, možnost otevření do úhlu min. 110°

Zásuvky z dvouplášťových kovových boků s pevným DTD-L dnem, uloženy na plnovýsuvné kovové liště vybavené plynulým samodotahem