;;
;;  Definiční soubor typů čar AutoCADu
;;  Verze 2.0
;;  Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 by Autodesk, Inc.
;;
*HRANIČNÍ,Hraniční __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25
*HRANIČNÍ2,Hraniční (.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
A,.25,-.125,.25,-.125,0,-.125
*HRANIČNÍX2,Hraniční (2x) ____  ____  .  ____  ____  .  ___
A,1.0,-.5,1.0,-.5,0,-.5

*STŘEDOVÁ,Středová ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
A,1.25,-.25,.25,-.25
*STŘEDOVÁ2,Středová (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
A,.75,-.125,.125,-.125
*STŘEDOVÁX2,Středová (2x) ________  __  ________  __  _____
A,2.5,-.5,.5,-.5

*ČERCHOVANÁ,Čerchovaná __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
*ČERCHOVANÁ2,Čerchovaná (.5x) _._._._._._._._._._._._._._._.
A,.25,-.125,0,-.125
*ČERCHOVANÁX2,Čerchovaná (2x) ____  .  ____  .  ____  .  ___
A,1.0,-.5,0,-.5

*ČÁRKOVANÁ,Čárkovaná __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
A,.5,-.25
*ČÁRKOVANÁ2,Čárkovaná (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A,.25,-.125
*ČÁRKOVANÁX2,Čárkovaná (2x) ____  ____  ____  ____  ____  ___
A,1.0,-.5

*DĚLICÍ,Dělicí ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____
A,.5,-.25,0,-.25,0,-.25
*DĚLICÍ2,Dělicí (.5x) __..__..__..__..__..__..__..__.._
A,.25,-.125,0,-.125,0,-.125
*DĚLICÍX2,Dělicí (2x) ________  .  .  ________  .  .  _
A,1.0,-.5,0,-.5,0,-.5

*TEČKOVANÁ,Tečkovaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0,-.25
*TEČKOVANÁ2,Tečkovaná (.5x) ........................................
A,0,-.125
*TEČKOVANÁX2,Tečkovaná (2x) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A,0,-.5

*SKRYTÁ,Skrytá __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,.25,-.125
*SKRYTÁ2,Skrytá (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A,.125,-.0625
*SKRYTÁX2,Skrytá (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
A,.5,-.25

*SDRUŽENÁ,Sdružená ______  __  __  ______  __  __  ______ 
A,1.25,-.25,.25,-.25,.25,-.25
*SDRUŽENÁ2,Sdružená (.5x) ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _
A,.625,-.125,.125,-.125,.125,-.125
*SDRUŽENÁX2,Sdružená (2x) ____________    ____    ____   _
A,2.5,-.5,.5,-.5,.5,-.5


*Border,Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25
*Border2,Border (.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
A,.25,-.125,.25,-.125,0,-.125
*Borderx2,Border (2x) ____  ____  .  ____  ____  .  ___
A,1.0,-.5,1.0,-.5,0,-.5

*Center,Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
A,1.25,-.25,.25,-.25
*Center2,Center (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
A,.75,-.125,.125,-.125
*Centerx2,Center (2x) ________  __  ________  __  _____
A,2.5,-.5,.5,-.5

*Dashdot,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
*Dashdot2,Dash dot (.5x) _._._._._._._._._._._._._._._.
A,.25,-.125,0,-.125
*Dashdotx2,Dash dot (2x) ____  .  ____  .  ____  .  ___
A,1.0,-.5,0,-.5

*Dashed,Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
A,.5,-.25
*Dashed2,Dashed (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A,.25,-.125
*Dashedx2,Dashed (2x) ____  ____  ____  ____  ____  ___
A,1.0,-.5

*Divide,Divide ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____
A,.5,-.25,0,-.25,0,-.25
*Divide2,Divide (.5x) __..__..__..__..__..__..__..__.._
A,.25,-.125,0,-.125,0,-.125
*Dividex2,Divide (2x) ________  .  .  ________  .  .  _
A,1.0,-.5,0,-.5,0,-.5

*Dot,Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A,0,-.25
*Dot2,Dot (.5x) ........................................
A,0,-.125
*Dotx2,Dot (2x) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A,0,-.5

*Hidden,Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,.25,-.125
*Hidden2,Hidden (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A,.125,-.0625
*Hiddenx2,Hidden (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
A,.5,-.25

*Phantom,Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______ 
A,1.25,-.25,.25,-.25,.25,-.25
*Phantom2,Phantom (.5x) ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _
A,.625,-.125,.125,-.125,.125,-.125
*Phantomx2,Phantom (2x) ____________    ____    ____   _
A,2.5,-.5,.5,-.5,.5,-.5

;;
;;  Typy čar ISO 128 (ISO/DIS 12011)
;;
;;  Velikost čarových segmentů pro každou ISO čáru v definici je 
;;  založena na použití pera tloušťky 1 mm. Pro použití s jinými 
;;  předdefinovaným tloušťkami per musí být odpovídajícím způsobem 
;;  změněno měřítko čáry (např. tloušťka pera 0,5 mm -> ltscale 0.5).
;;
*ACAD_ISO02W100,ISO čárkovaná __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,12,-3
*ACAD_ISO03W100,ISO přerušovaná __    __    __    __    __    __
A,12,-18
*ACAD_ISO04W100,ISO dlouhá čerchovaná ____ . ____ . ____ . ____ . _
A,24,-3,.5,-3
*ACAD_ISO05W100,ISO dlouhá dvojčerchovaná ____ .. ____ .. ____ . 
A,24,-3,.5,-3,.5,-3
*ACAD_ISO06W100,ISO dlouhá trojčerchovaná ____ ... ____ ... ____
A,24,-3,.5,-3,.5,-3,.5,-3
*ACAD_ISO07W100,ISO tečkovaná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A,.5,-3
*ACAD_ISO08W100,ISO čárkovaná dlouhá-krátká ____ __ ____ __ ____ _
A,24,-3,6,-3
*ACAD_ISO09W100,ISO čárkovaná dlouhá-dvojkrátká ____ __ __ ____
A,24,-3,6,-3,6,-3
*ACAD_ISO10W100,ISO čerchovaná __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . 
A,12,-3,.5,-3
*ACAD_ISO11W100,ISO čerchovaná přerušovaná __ __ . __ __ . __ __ . __ _
A,12,-3,12,-3,.5,-3
*ACAD_ISO12W100,ISO dvojčerchovaná __ . . __ . . __ . . __ . . 
A,12,-3,.5,-3,.5,-3
*ACAD_ISO13W100,ISO dvojčerchovaná přerušovaná __ __ . . __ __ . . _
A,12,-3,12,-3,.5,-3,.5,-3
*ACAD_ISO14W100,ISO trojčerchovaná __ . . . __ . . . __ . . . _
A,12,-3,.5,-3,.5,-3,.5,-3
*ACAD_ISO15W100,ISO trojčerchovaná přerušovaná __ __ . . . __ __ . .
A,12,-3,12,-3,.5,-3,.5,-3,.5,-3

;;  Komplexní typy čar
;;
;;  Komplexní typy čar byly přidány do tohoto souboru.
;;  V Release 13 byly tyto typy čar definovány v LTYPESHP.LIN,
;;  v Release 14 jsou zahrnuty do ACAD.LIN.
;;  
;;  Tyto definice typů čar používají LTYPESHP.SHX.
;;
*Hranice1,Kroužkovaná hranice ----0-----0----0-----0----0-----0--
A,.25,-.1,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
*Hranice2,Čtverečkovaná hranice ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
A,.25,-.1,[BOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
*Koleje,Koleje -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
A,.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=.25],.15
*Izolace,Izolace SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
A,.0001,-.1,[BAT,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[BAT,ltypeshp.shx,r=180,x=.1,s=.1],-.1
*Horká_voda,Horká voda ---- HV ---- HV ---- HV ----
A,.5,-.2,["HV",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
*Nefunkcni_site,Nefunkční sítě,  NF .... NF .... NF .... NF ....
A,0,-.15,0,-.15,0,-0.15,["NF",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.15,Y=-.05],-.12
*Plyn,Plyn ----PLYN----PLYN----PLYN----PLYN----PLYN----PLYN--
A,.5,-.2,["PLYN",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.15,Y=-.05],-.25
*Cikcak,Cik-cak /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2
*Ruseni_siti,Rušení inženýrských sítí   X   X   X   X  
A,0,-10,[CROSS,cadkon.shx,s=0.75],0

;;
;;  Komplexní typy čar
;;  Copyright 1999 - 2002 by AB Studio, s.r.o.
;;  
;;  Tyto definice typů čar používají CADKON.SHX.
;;
*Plyn_potrubi_podz,Plynovodní popotrubí bez rozlišení tlaku podzemní
A,35,-15,[PLYN,cadkon.shx,s=5],-50
*Plyn_potrubi_nt_podz,Plynovodní popotrubí nízkotlaké podzemní
A,35,-15,[PLYNNT,cadkon.shx,s=2.5],-50
*Plyn_potrubi_st_podz,Plynovodní popotrubí středotlaké podzemní
A,35,-15,[PLYNST,cadkon.shx,s=5],-50
*Plyn_potrubi_vt_podz,Plynovodní popotrubí vysokotlaké podzemní
A,35,-15,[PLYNVT,cadkon.shx,s=1.25],-50

*El_vedeni_NN_SLP_podz,Souběh NN a SLP
A,35,-15,[NN_SLP,nn_slp.shx,s=5],-90
*El_vedeni_VN_SLP_podz,Souběh VN a SLP
A,35,-15,[VN_SLP,vn_slp.shx,s=5],-90

*El_vedeni_slaboproud_podz,Sdělovací vedení spojové podzemní
A,35,-30,[SV,cadkon.shx,s=5],-35
*El_vedeni_vvn_podz,Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí podzemní
A,35,-15,[VVN,cadkon.shx,s=5],-50
*El_vedeni_podz,Venkovní silové vedení bez rozlišení druhu podzemní
A,35,-15,[EV,cadkon.shx,s=5],-50
*El_vedeni_nn_podz,Venkovní silové vedení nízkého napětí podzemní
A,35,-15,[NN,cadkon.shx,s=5],-50
*El_vedeni_vn_podz,Venkovní silové vedení vysokého napětí podzemní
A,35,-15,[VN,cadkon.shx,s=5],-50
*Voda_pitna_podz,Vodovodní potrubí pitné vody podzemní
A,35,-15,[PV,cadkon.shx,s=1.25],-50
*Voda_uzitkova_podz,Vodovodní potrubí užitkové vody podzemní
A,35,-15,[UV,cadkon.shx,s=1.25],-50
*Vodovod_podz,Vodovodní potrubí bez rozlišení druhu podzemní
A,35,-15,[VP,cadkon.shx,s=1.25],-50
*Teplovod_podz,Tepelné potrubí bez rozlišení druhu podzemní
A,35,-15,[TBR,cadkon.shx,s=1.25],-50
*Primarni_teplovod_podz,Primární teplovodní rozvod podzemní
A,35,-15,[PTR,cadkon.shx,s=1.25],-50
*Primarni_horkovod_podz,Primární horkovodní rozvod podzemní
A,35,-15,[PHR,cadkon.shx,s=1.25],-50
*Primarni_parovod_podz,Primární tepelné potrubí parní podzemní
A,35,-15,[PTP,cadkon.shx,s=1.25],-50
*Kanalizace_podz,Kanalizační stoka bez rozlišení druhu podzemní
A,35,-15,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,30,-15
*Kanalizace_jednotna_podz,Jednotná kanalizace podzemní
A,35,-15,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,[S,cadkon.shx,x=10,s=5],30,[LITINA,cadkon.shx,x=-15,y=5,s=5],-15
*Kanalizace_destova_podz,Dešťová kanalizace podzemní
A,35,-15,[LITINA,cadkon.shx,x=0,y=5,s=5],-5,[S,cadkon.shx,x=10,s=5],30,-15
*Kanalizace_splaskova_podz,Splašková kanalizace podzemní
A,35,-15,[LITINA,cadkon.shx,x=0,y=5,s=5],-5,[LITINA,cadkon.shx,x=20,y=5,s=5],30,-15

*Plyn_potrubi_nadz,Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku nadzemní
A,10,-15,[PLYN,cadkon.shx,s=5],-50,10,-10
*Plyn_potrubi_nt_nadz,Plynovodní potrubí nízkotlaké nadzemní
A,10,-15,[PLYNNT,cadkon.shx,s=2.5],-50,10,-10
*Plyn_potrubi_st_nadz,Plynovodní potrubí středotlaké nadzemní
A,10,-15,[PLYNST,cadkon.shx,s=5],-50,10,-10
*Plyn_potrubi_vt_nadz,Plynovodní potrubí vysokotlaké nadzemní
A,10,-15,[PLYNVT,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*El_vedeni_slaboproud_nadz,Sdělovací vedení spojové nadzemní
A,10,-30,[SV,cadkon.shx,s=5],-35,10,-10
*El_vedeni_vvn_nadz,Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí nadzemní
A,10,-15,[VVN,cadkon.shx,s=5],-50,10,-10
*El_vedeni_nadz,Venkovní silové vedení bez rozlišení druhu nadzemní
A,10,-15,[EV,cadkon.shx,s=5],-50,10,-10
*El_vedeni_nn_nadz,Venkovní silové vedení nízkého napětí nadzemní
A,10,-15,[NN,cadkon.shx,s=5],-50,10,-10
*El_vedeni_vn_nadz,Venkovní silové vedení vysokého napětí nadzemní
A,10,-15,[VN,cadkon.shx,s=5],-50,10,-10
*Voda_pitna_nadz,Vodovodní potrubí pitné vody nadzemní
A,10,-15,[PV,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*Voda_uzitkova_nadz,Vodovodní potrubí užitkové vody nadzemní
A,10,-15,[UV,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*Vodovod_nadz,Vodovodní potrubí bez rozlišení druhu nadzemní
A,10,-15,[VP,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*Teplovod_nadz,Tepelné potrubí bez rozlišení druhu nadzemní
A,10,-15,[TBR,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*Primarni_teplovod_nadz,Primární teplovodní rozvod nadzemní
A,10,-15,[PTR,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*Primarni_horkovod_nadz,Primární horkovodní rozvod nadzemní
A,10,-15,[PHR,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*Primarni_parovod_nadz,Primární tepelné potrubí parní nadzemní
A,10,-15,[PTP,cadkon.shx,s=1.25],-50,10,-10
*Kanalizace_nadz,Kanalizační stoka bez rozlišení druhu nadzemní
A,10,-15,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,30,-15,10,-10
*Kanalizace_jednotna_nadz,Jednotná kanalizace nadzemní
A,10,-15,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,[S,cadkon.shx,x=10,s=5],30,[LITINA,cadkon.shx,x=-15,y=5,s=5],-15,10,-10
*Kanalizace_destova_nadz,Dešťová kanalizace nadzemní
A,10,-15,[LITINA,cadkon.shx,x=0,y=5,s=5],-5,[S,cadkon.shx,x=10,s=5],30,-15,10,-10
*Kanalizace_splaskova_nadz,Splašková kanalizace nadzemní
A,10,-15,[LITINA,cadkon.shx,x=0,y=5,s=5],-5,[LITINA,cadkon.shx,x=20,y=5,s=5],30,-15,10,-10

*Plyn_rozvod,Vnitřní rozvod plynu
A,35,-15,[PL,cadkon.shx,s=5],-15
*Hranice_plot,Plot bez rozlišení druhu
A,25,[PLOTBR,cadkon.shx,s=3.5],25
*Hranice,Hranice zastavěného území
A,25,[CROSS,cadkon.shx,s=3.5],25
*Hranice_plot_drat,Plot drátěný
A,25,[PLOT,cadkon.shx,y=3.5,s=3.5],25
*Preruseni,Přerušení obrazu
A,60,[BREAK,cadkon.shx,s=2.5],-10

*Kanalizace_litina_pl,Hrdlové vedení litinové (plná čára)
A,1,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,94
*Kanalizace_litina_destová_pl,Hrdlové vedení litinové dešťové (plná čára)
A,1,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-7,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,87
*Kanalizace_kamenina_pl,Hrdlové vedení kameninové (plná čára)
A,1,[KAM,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,94
*Kanalizace_kamenina_destova_pl,Hrdlové vedení kameninové dešťové (plná čára)
A,1,[KAM,cadkon.shx,y=5,s=5],-7,[KAM,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,87
*Kanalizace_beton_pl,Hrdlové vedení betonové (plná čára)
A,1,[BET,cadkon.shx,s=5],-5,94
*Kanalizace_plast_pl,Hrdlové vedení plastové (plná čára)
A,1,[PLAST,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,94

*Kanalizace_litina_car,Hrdlové vedení litinové (čárkovaná čára)
A,1,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,40,-15,39
*Kanalizace_litina_destova_car,Hrdlové vedení lit. dešťové (čárkovaná čára)
A,1,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-7,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,35,-15,34
*Kanalizace_kamenina_car,Hrdlové vedení kameninové (čárkovaná čára)
A,1,[KAM,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,40,-15,39
*Kanalizace_kamenina_destova_ca,Hrdlové vedení kam. dešťové (čárkovaná čára)
A,1,[KAM,cadkon.shx,y=5,s=5],-7,[KAM,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,35,-15,34
*Kanalizace_beton_car,Hrdlové vedení betonové (čárkovaná čára)
A,1,[BET,cadkon.shx,s=5],-5,40,-15,39
*Kanalizace_plast_car,Hrdlové vedení plastové (čárkovaná čára)
A,1,[PLAST,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,40,-15,39

;;
;;  Typy čar METROPROJEKT
;;

*Neznamy_prubeh,---?---?---?---?---?---
A,10,-1,["?",STANDARD,S=1.5,R=0.0,X=-.5,Y=-.75],-1
*ZRUSENY_RAD,----X----X----X----X----X---
A,9.9,["X",STANDARD,S=1,R=0.0,X=-0.5,Y=-.5],.1
*ZRUSENY_PLYN,--X--,__,--X--,__,--X--
A,5,["X",STANDARD,S=1,R=0.0,X=-0.5,Y=-.5],5,-2.5,[PLVBRT,zn.shx,s=.5],-2.5
*VNITR_PLYN,-- + --,__,-- + --,__,-- + --
A,5,-2,["+",STANDARD,S=8,R=0.0,X=-.55,Y=-.8],-2
*KAMENIN_KAN1,-- ] --,__, ] --,__, ] --
A,20,-2,["]",STANDARD,S=2,R=0.0,X=-0,Y=-1],-1
*KAMENIN_KAN2,-- ] --,__, ] --,__, ] --
A,5,-2,["]",STANDARD,S=2,R=0.0,X=-0,Y=-1],-1
*PLASTOVA_KANALIZACE,--V--,__,V--,__,V--
A,5,["V",STANDARD,S=2,R=90.0,X=-0,Y=-1],-1
*ZRUSENA_VODA,--X-- --: --X-- --: --
A,5,["X",STANDARD,S=1,R=0.0,X=-0.5,Y=-.5],5,-2.5,[VODVBRD,zn.shx,s=.5],-2.5
*ZRUSENA_KANAL,--X--)---X--)--X--
A,5,["X",STANDARD,S=1,R=0.0,X=-0.5,Y=-.5],5,-2.5,[KANVBRD,zn.shx,s=.5],-2.5
*KANAL1_CARKOV,-- --)-- --)-- --
A,1,-1,1,-1,1,-1,1,-2.5,[KANVBRD,zn.shx,s=.5],-2.5
*KANAL1,----)----)----
A,10,-2.5,[KANVBRD,zn.shx,s=.5],-2.5
*KANAL2,----))----))---
A,10,-2.5,[KANVSV,zn.shx,s=.5],-2.5
*KANAL3,----)))---)))---
A,10,-2.5,[KANVDSV,zn.shx,s=.5],-2.5
*VODA_CARKOV,- - --: - - - --: - -
A,1,-1,1,-1,1,-1,1,-2.5,[VODVBRD,zn.shx,s=.5],-2.5
*VODA,--- --: --- --: --
A,10,-2.5,[VODVBRD,zn.shx,s=.5],-2.5
*PLYN,---,__,---,__,---
A,10,-2.5,[PLVBRT,zn.shx,s=.5],-2.5
*PLYN-NT,---,_,_,---,_,_,---
A,10,-2.5,[PLVNT,zn.shx,s=.5],-2.5
*PLYN-ST,---,_,_,_,---,_,_,_,---
A,10,-2.5,[PLVST,zn.shx,s=.5],-2.5
*PLYN-VT,---,_,_,_,_,---,_,_,_,_,---
A,10,-2.5,[PLVVT,zn.shx,s=.5],-2.5
*ELEKTRO-NN,--- NN --- NN --
A,10,-2.5,[SILVNN,zn.shx,s=.5],-2.5
*ELEKTRO-VN,--- VN --- VN --
A,10,-2.5,[SILVVN,zn.shx,s=.5],-2.5
*SDEL,--- SD --- SD --
A,10,-2.5,[SDELSPOJ,zn.shx,s=.5],-2.5