**Technické parametry dodávky – štěpkovač oblast Sever a oblast Jih:**

* továrně nový
* zpracování dřevní hmoty o průměru min. 160 mm
* pohon zajištěn vlastním vznětovým motorem o výkonu min. 18 kW
* vybaven počítadlem motohodin
* možnost otočení pracovní části (štěpkovače na podvozku) o 360° s možností zajištění v pracovní poloze
* štěpkovač vybaven dvojicí podávacích válců
* podávací otvor o rozměrech min. výška 160 mm, šířka 200 mm
* vybavení systémem proti přetížení – automatické zastavení podávacích válců v případě přetížení motoru
* podávací stůl stěpkovače vybaven bezpečnostním rámem (ochrana proti vtažení obsluhy)
* vyhazovací komín – možnost otočení o min. 180°
* vyhazovací komín – min. výška výstupního otvoru 2 400 mm
* vyhazovací komín – možnost jeho částečného sklopení , max. výška při přepravě do 2 000 mm
* jednonápravový brzděný podvozek do 80 km/h
* celková hmotnost do 850 kg
* podvozek vybaven nájezdovou brzdou
* podvozek vybaven ruční parkovací brzdou
* podvozek vybaven výškově stavitelným opěrným kolečkem
* podvozek vybaven min. 1 ks zakládacího klínu
* štěpkovač vybaven min. 1 ks – podpěry proti převrácení *(v případě, že není připojen k vozidlu)*
* možnost připojení k vozidlu pomocí oka ( prům. 40 mm ) nebo pomocí koule ( ISO 50 ) – součástí dodávky obě možnosti
* součástí dodávky redukce el. zásuvky ( ze 7 na 13 polů)
* barevné provedení RAL 2011
* napětí 12 V – součástí dodávky bude sada žárovek pro 24 V
* stroj schválen k provozu na pozemních komunikacích a vybaven veškerým příslušenstvím k provozu na pozemních komunikacích