***Obchodní akademie a Střední odborné učiliště,***

***příspěvková organizace***

***Veselí nad Moravou, Kollárova 1669***

 ***PSČ 698 01***

*telefon 518 322 249 \* fax 518 322 658*

*E-mail: oa@oaveseli.cz \* www.oaveseli.cz*

 *IČO 00566438 \* DIČ CZ00566438*

doporučeně

Váš dopis značka/ze dne Naše značka Vyřizuje Veselí nad Moravou

 Svobodová 16.11.2018

**Věc: Výzva k podání nabídky**

V souladu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje **Vás vyzývám k podání nabídky** na dodávku dataprojektorů v rámci akce

**Modernizace školních dataprojektorů**

Jedná se o zakázku malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

**Specifikace zakázky: Dodávka 6 ks dataprojektorů a 2 ks pláten včetně instalace.**

Viz specifikace v příloze č. 1.

**Termín podání nabídky:** do úterý 4.12.2018, 12:00 hodin.

**Místo podání nabídky:** Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Kollárova 1669, Veselí nad Moravou, podatelna školy.

**Způsob podání nabídky:** poštou nebo osobně v zalepené obálce. Obálka nadepsaná – „Modernizace školních dataprojektorů – neotvírat“.

**Obsah nabídky:**

- cena dodávky

- splnění kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu).

**Otevírání obálek** **a vyhodnocení nejlepší nabídky:**  **do 7. 12.2018.**

**Hodnotící kritéria:** cena dodávky podle nabídky **100 %**

**Oznámení o výsledku výběrového řízení:** bude odesláno **do 11.12.2018.**

**Termín dodání projekční techniky do sídla školy:** do 20.12.2018 včetně instalace.

S pozdravem

Mgr. Alena Kobidová

ředitelka školy

Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

**Příloha č. 1 – Specifikace dodávky**

**Předmětem zakázky**: **Dodávka 6 ks dataprojektorů a 2 ks pláten včetně instalace.**

**Minimální požadované technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | specifikace | počet kusů |
| Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností | * technologie projekce: 3LCD – vytváření obrazu trojicí monochromatických LCD displejů
* Rozlišení XGA (1024 x 768), poměr stran 4:3
* Svítivost 2700 ANSI lm
* Kontrast 10000:1
* Reproduktor 15W
* Životnost lampy 5000 hodin ve standardním režimu
* Konektory: 2xD-sub(VGA), 2xHDMI, RJ-45(LAN), 2xUSB A, 1xUSB B, kompozitní video, 2x audio in, RS-232C,možnost rozšíření o bezdrátové připojení k WiFi
* Ultrakrátká projekční vzdálenost, poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti max.0,4:1
* Konstrukce s minimálními provozními náklady, hybridní filtr, perioda čištění 4000h
* Prvky zajišťující ochranu projektoru proti odcizení
* Menu v češtině
* **Záruka 3 roky na projektor i lampu**
* Včetně držáku pro uchycení dataprojektoru nad interaktivní tabuli na stěnu
* Cena bude zahrnovat kompletní instalaci včetně kabeláže HDMI, D-sub(VGA) v délce cca do 15 m
 | 1 ks |
| Dataprojektor na strop | * technologie projekce: 3LCD – vytváření obrazu trojicí monochromatických LCD displejů
* Rozlišení **XGA** (1024 x 768), poměr stran 4:3
* Svítivost **3300** ANSI lm
* Kontrast **20000:1**
* Životnost lampy 6000 hodin ve standardním režimu/ 15000 hod ekomód
* Konektory: 2xD-sub(VGA), **1xHDMI**, kompozitní video, 2x audio in, RS-232C,
* projekční vzdálenost 0,9-9,1 m, poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti 1,5-1,8
* Konstrukce s minimálními provozními náklady, hybridní filtr, perioda čištění 5000h
* Prvky zajišťující ochranu projektoru proti odcizení – PIN kód
* Funkce korekce obrazu vertikálně i horizontálně -+ 30 st.
* Menu v češtině
* **Záruka 3 roky na projektor i lampu**
* **Cena bude zahrnovat kompletní instalaci včetně kabeláže HDMI, D-sub(VGA) v délce cca do 15 m**
 | 4 ks |
| Dataprojektor včetně držáku na strop do 40 cm délky a včetně plátna 200x200 cm | * technologie projekce: 3LCD – vytváření obrazu trojicí monochromatických LCD displejů
* Rozlišení **XGA** (1024 x 768), poměr stran 4:3
* Svítivost **3300** ANSI lm
* Kontrast **20000:1**
* Životnost lampy 6000 hodin ve standardním režimu/ 15000 hod ekomód
* Konektory: 2xD-sub(VGA), **1xHDMI**, kompozitní video, 2x audio in, RS-232C,
* projekční vzdálenost 0,9-9,1 m, poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti 1,5-1,8
* Konstrukce s minimálními provozními náklady, hybridní filtr, perioda čištění 5000h
* Prvky zajišťující ochranu projektoru proti odcizení – PIN kód
* Funkce korekce obrazu vertikálně i horizontálně -+ 30 st.
* Menu v češtině
* **Záruka 3 roky na projektor i lampu**
* nástěnné rolovací promítací plátno pro školní a prezentační účely ,ocelový čtvercový tubus 65/65 mm bílé barvy dle RAL 9016,Slow - Return effect s brzdou - samovolné, pomalé a bezhlučné navíjení projekční plochy,povrch plátna Typ D - matně bílý, na textilní bázi, zadní strana černá
* konzole délky 25cm pro vyložení plátna před stávající tabuli (pár)
* **Cena bude zahrnovat kompletní instalaci včetně kabeláže HDMI, D-sub(VGA) v délce cca do 15 m**
 | 1 sada  |
| Dodávka plátna 180 x 180 cm a instalace na stěnu nad stávající tabuli společně s projektorem na strop (**projektor není předmětem dodávky**) | * nástěnné rolovací promítací plátno pro školní a prezentační účely ,ocelový čtvercový tubus 65/65 mm bílé barvy dle RAL 9016,Slow - Return effect s brzdou - samovolné, pomalé a bezhlučné navíjení projekční plochy,povrch plátna Typ D - matně bílý, na textilní bázi, zadní strana černá
* konzole délky 25cm pro vyložení plátna před stávající tabuli (pár)
* **Cena bude zahrnovat kompletní instalaci včetně kabeláže HDMI, D-sub(VGA) v délce cca do 15 m**
 | 1 sada  |

**Doba reakce na poruchu Next business day on site.**