|  |
| --- |
| **Minimální požadavky na 3D tiskárnu** |
| SW k tiskárně | Free verze |
| Pracovní prostor minimálně | 25 x 21 x 21 cm  |
| Výška vrstvy | 0.05 – 0.35 mm |
| Podporované materiály | Všechny termoplasty včetně polykarbonátu a nylonu |
| Maximální rychlost tisku  | 200+ mm/s |
| Senzor filamentu (IR), posouvání filamentu z obou stran | Ano  |
| Detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie, ochrana před výpadkem proudu | Ano |
| Automatické natažení nově zavedeného filamentu Rozpoznání zaseklého extruderuDetekování a zotavení z posunutí vrstev | Ano |
| Senzory | 4 termistory, senzory větráčků, zaseknutého extruderu a posunu vrstev |
| Plně automatická kalibrace tiskové plochy Automatická kompenzace nepřesně složených ostiskové plochy | Ano |
| Vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohůBezúdržbová tisková plocha | Ano |
| Integrované LCD, tisk z SD karty nebo z počítače přes USB | Ano |
| Tiskárna ve složeném stavu, zkalibrována | Ano |
| **Záruka 2 roky** |  |
| **Maximální cena**  | do Kč 40 000,-- vč. DPH |