|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální požadavky na 3D tiskárnu** | |
| SW k tiskárně | Free verze |
| Pracovní prostor minimálně | 25 x 21 x 21 cm |
| Výška vrstvy | 0.05 – 0.35 mm |
| Podporované materiály | Všechny termoplasty včetně polykarbonátu a nylonu |
| Maximální rychlost tisku | 200+ mm/s |
| Senzor filamentu (IR), posouvání filamentu z obou stran | Ano |
| Detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie, ochrana před výpadkem proudu | Ano |
| Automatické natažení nově zavedeného filamentu Rozpoznání zaseklého extruderu  Detekování a zotavení z posunutí vrstev | Ano |
| Senzory | 4 termistory, senzory větráčků, zaseknutého extruderu a posunu vrstev |
| Plně automatická kalibrace tiskové plochy  Automatická kompenzace nepřesně složených os tiskové plochy | Ano |
| Vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohů  Bezúdržbová tisková plocha | Ano |
| Integrované LCD, tisk z SD karty nebo z počítače přes USB | Ano |
| Tiskárna ve složeném stavu, zkalibrována | Ano |
| **Záruka 2 roky** |  |
| **Maximální cena** | do Kč 40 000,-- vč. DPH |