Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: 		380 - 006		
Název mostu: 		Most přes Říčku v Telnici   	 
Místní název : 			
Předmět přemostění : 	Vodoteč (stálý průtok) Nezadaný   
Převáděná komunikace:   	2. třída / 380
Název převáděné komunikace :  
Staničení liniové:    9,711 km	                            Staničení na úseku:    0,460 km	
Rok postavení: 			1946   		
Rok poslední rekonstrukce : 	
Kraj : 		Jihomoravský				
Okres : 		Brno-venkov				
Katastrální území: 	Telnice u Brna   			
Správce mostu: 	kraj Jihomoravský/SÚS Jihomoravského kraje/oblast Brno venkov  	
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení 
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)				Rok: 2002
Vn = 25 t 		Vr = 40 t 	Ve = 124 t  	Vaj (Va) = - t  	
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení 
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2012
Vn = 25 t 		Vr = 40 t 	Ve = 124 t  	Vaj (Va) = 0 t  	
Dl. přemostění: 11,5 m	Dl. nosné konst. : - m	Šikmost : Pravá / 60 gr 
Volná šířka : 9 m	Celková šířka mostu : - m	Plocha mostu : - m2
Nosná konstrukce					
celk.počet polí : 1	
Podrobný popis nosné konstrukce:                                                                                                                  
Popis skupin polí
Počet  polí:	Světlost šikmá:	   Kolmá:    Konstr.výška:     Rozpětí:    Druh stat.působení:	           			m 		m 	m 		m 	
	1 		11,5 		10 	0,83 		- 	Trám prostý
Stavební výška : 1,23 m		Úložná výška : - m		
Způsob uložení NK 
Pozice:		Způsob uložení:	Typ:		Výrobce:		Označení:			
Mostní  závěry 
Pozice:		Typ:		Výrobce:		Označení:					
Izolace desky mostovky
Typ:		Výrobce:		Materiál:							
Spodní stavba 
Podrobný popis spodní stavby: 
Opěry												   Počet : 2 	Délka:  až  m 	Tloušťka:  až  m 	Výška:  až  m 			Materiál: Prostý beton 		Základy: 
Přechodová oblast:
Mezilehlé podpěry										   Počet : 0	Délka:  	Tloušťka:  	Výška:  		Materiál:  	Základy: 
Vozovka/chodníky: 
Povrch komunikace: Kamenná dlažba	Šířka mezi obrubami: 6 m    	Plocha vozovky: 0 m2 
Konstrukce vozovky:
Povrch chodníku: Nezadaný  		Šířka chodníku:	 1,5/1,5 m	Plocha chodníku: 0 m2  
Konstrukce chodníku:               
Odvodnění mostu:										   
Druh:		Typ odvodňovačů:  		Výrobce:  		Svody (dn/mat).:         
Záchytná zařízení       
Zábradlí (typ/délka): 	
Zábradelní svodidla (typ/délka):
Svodidla (typ/délka) : 	
Jiné vybavení : 	
Ostatní údaje
Výška mostu nad terénem: 3,1 m	Výška NK nad hladinou vody: - m
Q100:     m3/sec.		Hladina Q100: 	Normální hl. vody: 0,1 m
Souřadnice mostu					
WGS-84   N: 		E: 	S-JTSK		X: 	Y: 
Cizí zařízení
Typ:		Správce:		Popis:				                                       
Správní údaje
Archivace projektu: 		Nezadaná
Klasifikační stupeň stavu mostu:                                                                                                                  nosná konst.:	V - Špatný	    spodní stavba: IV - Uspokojivý	použitelnost: IV - Omezeně použitelné	   
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2012 
Reprodukční pořizovací hodnota                                                                                                                 RPH :    0,00 Kč	        		Datum posledního stanovení RPH: 31.12.2013

Datum tisku ML: 31.12.2013		Vypracoval: tisk z BMS - Milerski Rudolf

Schematický náčrt mostu
(příčný řez, podélný řez, půdorys)