Část. č. 6 EKG

**č. položky 6.1 - EKG 12 svodové – 1 ks**

**Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:**

* 12- ti kanálové 12-ti svodové EKG s možností rozšíření až na 18 svodů,
* Tiskové kanály: 3/6/12,
* 15“ barevný dotykový displej s vysokým rozlišením,
* Automatické výpočty a interpretace,
* Uživatelsky nastavitelné ovládací menu,
* Možnost spuštění měření EKG z pacientského kabelu,
* Vzorkovací frekvence alespoň 16 000 Hz,
* Rozsah přenášeného pásma 0,01-300Hz,
* Voděodolná alfanumerická klávesnice,
* Interní paměť na min 1000 záznamů,
* Záznamový papír šíře 210 mm,
* Rychlost posuvu papíru 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s,
* Citlivost zápisu 2,5; 5; 10; 20; 10/5 mm/mV; AGC,
* Hmotnost: max 9,5 kg bez baterie,
* Napájení: AC: 240 V, 60 Hz/DC: Baterie na min 3,5h provozu,
* Součástí příslušenství dodaného přístroje musí být:
* pojízdný stojan pro EKD
* rameno k EKG stojanu

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 36 měsíců …………………………….

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK ………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) ………………………………..

Frekvence BTK za rok ………………………………..

**Obchodní a typový název přístroje: ………………………………….**