**III/39513 Rajhad, křiž. 42510 Stará pošta**

* výměna obrusné vrstvy vozovky včetně lokálního vyrovnání ložné vrstvy
* od III/42510 po km 0,035
* provozní staničení **km 0,00 – 0,035**
* délka úseku **47 m**, šířka vozovky **7 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky **495 m2**
* frézování - 5cm – **495 m2 + 20 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch **74 m**
* spojovací postřik: **495 m2 + 20 m2**
* vyrovnávka ACL tl. 5 cm - **20 m2**
* pokládka ACO tl. 5 cm - **495 m2**
* zalití pracovních spár - **74 m**
* výšková úprava
  + uliční vpust (UV) - **2 ks**
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) - 0 ks
  + uzávěr voda / plyn / hydrant – 0 ks
* VDZ **v plastu**:
  + čára dělící 0,125 - **60 m**
  + čára vodící 0,25 -  **55 m**
  + žlutá klikatá před AZ – …. m
  + plošné
    - čára bílá 0,125 zastávky BUS – …. m / …. m2
    - … x nápis BUS
    - přechod pro chodce …. m2
    - **stíny 35 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení:

