**II/430 Blažovice – úprava VDZ a doplnění DZ**

* Úprava VDZ a SDZ
* Provozní staničení 9,085 – 9,815
* Délka úseku: 730 m
* VDZ v plastu:
  + Provedení vodící čáry V4
  + Vyznačení levých odbočovacích jízdních pruhů podélnými čarami
  + Provedení stínů
  + Provedení příčných čar a směrových šipek
  + Na vedlejších komunikacích provedení nápisu STOP
* Přemístění stávajícího svislého dopravního značení
* Demontáž, dodávka a montáž svislého dopravního značení
* DIO pro realizaci díla
* termín dokončení: 30. 09.2022

