**II/431 Vyškov OK III-4311**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky na okružní křižovatce, včetně lokálního provedení sanace
* provozní staničení II/431 0,501 – 0,539 a III/4311 km 0,000 – 0,007
  + Uzl.km 0,501 – 2442A05201 (2) okružní křižovatka II/4311 Tyršova, MK Dvořákova
  + Uzl.km 0,032 – 2442A05202 (3) P II/431 Křečkovská
  + Uzl.km 0,016 – 2442A05203 (4) P III/4311 Tyršova
  + Uzl.km0,050 – 2442A05202 (5) Vyústění z křižovatka Křečkovská
* opravovaná plocha povrchu vozovky 765 m2
* frézování 10 cm – 765 m2 + frézování 5 cm – 60 m2
* zařezání u napojení na stávající povrch 120 m
* spojovací postřik: 765 + 765 + 60 = 1590 m2
* pokládka ACO 11 modifik. tl.4 cm - 765 m2
* pokládka ACL 16 modifik. tl.6 cm - 765 m2
* sanace ACP 16+ tl.5 cm - 60 m2
* zalití spár - 120 m
* výšková úprava
  + uliční vpust (UV) - 9 ks
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) - 0 ks
  + uzávěr voda / plyn / hydrant – 1 ks
* VDZ v plastu:
  + čára dělící 0,125 – ……….. m
  + čára vodící 0,25 -  ………… m
  + žlutá klikatá před AZ – …. m
  + plošné
    - čára bílá 0,125 zastávky BUS – ….. m / ……. m2
    - …… x nápis BUS
    - přechod pro chodce …….. m2
    - stíny 0 m2
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* vybourání, očištění a následná pokládka dvouřádku z drobných kostek – 85 m
* termín dokončení: 31.8.2022



