**Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení**

**-**

**Specifikace PŘEDMĚTU plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Vinohradnické rozmetadlo organických hnojiv** | | |
| **Označení nabízeného rozmetadla** | |  |
| **Jednotlivé technické parametry rozmetadla** | | **Údaje o nabízeném rozmetadle** |
| 1 | šířka rozmetadla – max. 150 cm |  |
| 2 | maximální nosnost – min. 2,5 t |  |
| 3 | otevíratelné bočnice |  |
| 4 | možnost odejmutí rozmetacího ústrojí a nahrazení bočnicí |  |
| 5 | pohon rozmetacího ústrojí: mechanicky od vývodové hřídele |  |
| 6 | závěs – naváděcí oje |  |
| 7 | brzdy – hydraulické |  |
| 8 | osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích |  |
| 9 | horizontální rozmetací ústrojí – min. 2 řady |  |
| 10 | mechanicky nastavitelná rychlost rozmetání |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Čelní ramena pro vinohradnický traktor** | | |
| **Označení nabízených Čelních ramen pro vinohradnický traktor** | |  |
| **Jednotlivé technické parametry Čelních ramen pro vinohradnický traktor** | | **Údaje o nabízených Čelních ramen pro vinohradnický traktor** |
| 1 | dodávka včetně předního zvedacího zařízení na traktor |  |
| 2 | tříbodové uchycení na zvedacím zařízení |  |
| 3 | nosnost – min. 1 000 kg |  |
| 4 | tříbodové uchycení s háky cat. 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Čelně nesený hydraulicky nastavitelný rám s okopávačkou na traktor** | | |
| **Označení nabízené výkyvné sekci** | |  |
| **Jednotlivé technické parametry výkyvné sekce** | | **Údaje o nabízené výkyvné sekci** |
| 1 | pro spon řádku – 2-3 m |  |
| 2 | kolo levé a pravé pro rám |  |
| 3 | hydraulické nastavení šíře rámu |  |
| 4 | boční náklon na levou i pravou stranu |  |
| 5 | tříbodové uchycení |  |
| 6 | možnost nastavení citlivosti na každé výkyvné sekci zvlášť |  |
| 7 | možnost nastavení vzdálenosti čidla od nože |  |
| 8 | možnost výměny nože za jiné nástroje |  |
| 9 | pohon výkyvné sekce pomocí servomotoru |  |
| 10 | dodávka včetně tříbodového uchycení na traktor |  |

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném rozmetadle“, „Údaje o nabízených Čelních ramen pro vinohradnický traktor“ a „Údaje o nabízené výkyvné sekci“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*