**II/384** **Brno, ul. Kníničská – úsek A – směr z města**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky jednoho jízdního pruhu (vnějšího)
* provozní staničení km 10,450 – 11,306
* délka úseku 856 m, šířka 2,7 m opravovaná plocha povrchu vozovky 2 312 m2
* frézování – 10 cm
* zařezání u napojení na stávající povrch 862 m
* spojovací postřik: 4 624 m2
* pokládka asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, TL. 50MM, 2 312 m2
* pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, TL. 50MM, 2 312 m2
* zalití pracovních spár 862 m
* vybourání a položení dvouřádku ze žulových kostek 856 m
* vybourání a položení silničních obrubníků 500 m
* výšková úprava
  + uliční vpust (UV) – 28 ks – na cca třetině bude potřeba stavební úprava šachet a

u 9 ks vpustí nové rovné mříže včetně rámů

* + revizní kanalizační šachta (RŠ) – 7 ks
  + hrnce 4
* VDZ v barvě:
  + čára dělící 0,125: V1a 30 m

V2a 776 m

V2b 50 m

* + plošné
    - V15 3 x barevný symbol DZ A11 výška 5m
    - V5 – 1,5 m2
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení: vozovka 31.10.2022





