**Laboratorní termostat**

* **Nucená cirkulace vzduchu s možností regulace otáček ventilátoru**
* Mikroprocesorová regulace
* Rozsah teploty v rozmezí alespoň +10 °C nad teplotu okolí až +100 °C
* Vnitřní objem min. 100 litrů
* Možnost stohování termostatů na sebe
* Průchodka pro externí čidlo
* Alarm vysoké/nízké teploty, otevřených dveří
* Možnost připojení k PC
* Vnější plné, vnitřní skleněné dveře
* **Součástí min. 2 police**
* 230 V/50 Hz
* Vstupní validace v místě instalace minimálně ve 3 bodech při požadované teplotě