**Laboratorní multifunkční centrifuga** - 2 ks

- **výkyvný rotor**

**Laboratorní multifunkční centrifuga** - 1 ks -

**- úhlový rotor** (možnost točení skleněných zkumavek)

- IVD certifikace

- výkyvný rotor alespoň 4 500 xg

- minimální výkon centrifugy 24 000 x g

- nejméně 9 stupňů pro akceleraci a deceleraci

- alespoň 6 uživatelských programů včetně paměti posledního nastavení a přímým vstupem

- přepočet rpm/ xg

- možnost ovládání v rukavicích

- zvukové hlášení na konci procesu

- nerezové provedení komory, celokovový rotor i kyvety

- hlučnost max 55 dB

- výkyvný rotor alespoň 4 500 xg

- součástí bude příslušenství pro centrifugaci:

* Min 30 zkumavek o průměru 16 mm a délce cca 113 mm, kulaté dno

**Nabídku zpracujte na 3 kusy centrifugy – 2ks s výkyvným rotorem a 1ks s úhlovým rotorem**