Velkoobjemová centrifuga určená pro centrifugaci vaků s plnou krví

* Minimální kapacita 12 vaků s objemem 500 ml
* Výkyvný rotor
* Minimální RCF 6 000 xg
* Minimálně 9 rychlostí rozběhu a brždění
* Chlazení v rozsahu minimálně 0°C - 37° C
* Paměť pro minimálně 20 programů
* Dvoukomorové závěsy na vaky s pevnou kovovou přepážkou
* ACE (integrátor) – garance reprodukovatelnosti
* Ovládání v českém jazyce

Příslušenství:

adaptory na *trojvaky, čtyřvaky s filtrem*

vyvažovací adapter jako náhrada vaku

dokumentační software včetně veškerého příslušenství pro kompletní monitorování stavu centrifugace a správu naměřených dat (barcode čtečka)

Pozn.: součástí dodávky bude připojení do NIS