**Svítidlo vyšetřovací stropní\* – 7 ks**

stropní vyšetřovací/zákrokové svítidlo s technologií LED pro použití na lůžkových pokojích

Technické podmínky:

* intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 100 000 lx
* průměr světelného pole min. 170 mm
* nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací
* pracovní rozsah osvětlení 900 – 1600 mm (povolená odchylka +/- 10%)
* výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°

Obecné požadavky na přístroj:

* rozsah teploty chromatičnosti min. 4000 K
* index podání barev Ra min. 97
* maximální redukce stínů
* ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla
* možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)
* elektrická bezpečnost podle IEC 601-1\*
* napájení 230 V / 50 Hz

Pro 5 ks svítidel - Světlá výška místnosti 2,90 m, mezistropní prostor cca 33 cm

Pro 2 ks svítidel – Světlá výška 2,60 m, mezistropní prostor cca 63 cm

Poznámka: k „\*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.