**Motodlaha pro procvičování dolních končetin\***

* programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu s modulem pro hlezenní kloub, dálkovým ovladačem
* možnost procvičení až 3 kloubů dolní končetiny v jedné terapii
* anatomický tvar s mnoha možnostmi nastavení pro každého pacienta včetně pacientů dětských
* plastové vypodložení, které usnadňuje desinfekci
* ovládání s možností změny hodnot bez nutnosti zastavení přístroje
* rozsah pohybu: extenze/flexe koleno min. -10° až min. 120° (povolená odchylka +/- 5%),

v kyčelním kloubu 0° – 115° (povolená odchylka +/- 5%),

extenze/flexe hlezno 25° – 40° (povolená odchylka +/- 5%).

* rychlost: min. 340° za minutu
* speciální funkce:

rozcvičování – postupné rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot

* MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy
* bezpečností prvek– při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem zastavení přístroje a následný pohyb zpět
* PROGRAMY: min. 10 přednastavených programů cvičení s rychlým startem
* možnost nahrávaní vlastních programů terapie, až 20 volných míst
* dálkový ovladač
* výškově nastavitelný a otočný stolek pro použití na lůžku bez nutnosti sejmutí z vozíku při přestavbě na levou/pravou končetinu – otočný

Poznámka: k „\*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.