1. **Ohřev pacienta\* – 2 ks**

**Řídící jednotka + vyhřívaná podložka**

* řídící jednotka
* nastavení teploty 32 - 38°C po 1°C krocích
* digitální indikace dosažené a nastavené teploty
* LCD displej nebo obdobný displej (LED apod.)
* nonstop provoz
* napájení bezpečným napětím
* jištění proti přetopení
* optická i akustická výstraha při poruše, přetopení, zkratu
* krátká doba náhřevu podložky, do 20 minut
* možnost připevnění na eurolištu nebo na infuzní stojan
* vyhřívaná podložka, rozměry 1200/500 mm
* RTG transparentní
* vodotěsná, dezinfikovatelná
* opakovatelně použitelná
* vč. připojovacího kabelu
* vč. 2 ks obalu na podložku (praní při 95st C) (nebo *odnímatelný, dezinfikovatelný povlak, který umožňuje dezinfikovatelnost a sterilizaci běžně dostupnými dezinfekčními prostředky)*

Poznámka: k „\*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.

1. **Ohřev pacienta – 2 ks**

* princip vhánění teplého vzduchu
* malý rozměr
* váha max. 8kg
* délka vrapované hadice mini. 1,5m
* možnost předvolby teplot: min. 3 hodnoty v rozsahu 37°- 43° plus okolní
* srozumitelné ovládání (piktogramy nebo čeština)
* délka síťového kabelu min. 3,0m
* filtrace HEPA 0,2 - 03 ηm
* mobilní provedení - samostatně, na vozíku nebo na infuzním stojanu
* pojistka proti přehřátí

Příslušenství

* vozík, na kterém je přístroj upevněn, nebo svorka pro umístění na infuzní stojan
* antistatická kolečka, min. 2 brzditelná
* prostor, do kterého se dá vložit příslušenství
* kompletní škála jednorázových přikrývek

Poznámka: k „\*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.