Technická specifikace a krycí list
 Příloha č. 1 veřejné zakázky VZMR0112023 s názvem

„Oprava podlah Interna muži A“

Zadavatel:
Název:      	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:          	Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
Zástupce:	Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice
IČO:	00226637

Účastník:				
Název/jméno/obchodní firma:		……………………..	
Zastoupený:					……………………..	
Sídlo:						……………………..
IČO:						……………………..
Tel.:						……………………..
E-mail:						……………………..

  1 	Popis stávajícího stavu a podmínek
K dispozici jsou dva výkresy které jsou přílohou této dokumentace. Výkres č. 1 „Příloha č.2 - Půdorys 3.NP stav 2003.png“ který zachycuje stav v roce 2003, je okótovaný a červenou čarou je zde ohraničena oblast poptávky a dále výkres č. 2 „Příloha č. 3 - Půdorys 3.NP stav 2023“ který zachycuje aktuální stav, bohužel není okótovaný. Změny se týkají místnosti označené na výkresu č.2  jako Pracovna staniční sestry.
Místnosti WC pacienti, Úklidová místnost, koupelna, WC pacienti, balkon nejsou součástí zakázky a jsou na výkresech označeny červenou barvou.
Stávající nášlapné vrstvy podlah jsou na chodbě z litého teraca a ve zbylých místnostech z PVC lepeného na původní podlaze z teraca.

  2 	Technická specifikace
Demontáž původního PVC včetně soklových hran, příprava podkladu a dodávka a montáž PVC. Dodány musí být vinylové nášlapné vrstvy pro komerční využití v zátěžové třídě 34/43, které jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních z důvodu odolnosti vůči působení chemických a dezinfekčních látek, antibakteriálního provedení, odolnost proti namáhání od pojezdu především vozíky a lůžky a snadné údržby a čistitelnosti bez nutnosti dodatečných povrchových úprav. Musí být odolné vůči chemikáliím a jejich povrchová úprava vytváří 100% neporézní povrch. Tzn. lepené pásy, které jsou spojovány svařováním. Sokl podlahy bude řešen formou fabionu, tzn. vytažením PVC na stěnu do výšky přibližně 10cm s použitím náběhového klínku (20mm).
  2.1 	Požadované vlastnosti nové nášlapné vrstvy
- Homogenní vinylová podlaha zátěžová pro zdravotnictví
- Jednovrstvá homogenní vinylová podlaha v , hr. 2Mm
- Odolnost vůči dezinfekcím
- Protiskluznost R9
- Třída zátěže 34/43
- Odolnost vůči bodové zátěži ≤ 0,10
- Třída reakce na oheň – klasifikace BFL-s1

  3 	Kritéria hodnocení
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Označení dodávky	Množství	Jednotky	Jedn. Cena s DPH	Cena s DPH	
Stržení a likvidace PVC                                       	400	m2			
Příprava podkladu a penetrace	580	m2			
Nivelační Stěrka 3mm	580	m2			
PVC	600	m2			
Lepení PVC včetně lepidla	580	m2			
Fabiony včetně montáže	580	mb			
Vytažení soklů	580	mb			
Doprava a přesun materiálu	1	ks			
Celková cena nabídky		

V …………………………… dne ………………………

___________________________________
podpis účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka