Technická specifikace a krycí list
 Příloha č. 1 veřejné zakázky VZMR0122023 s názvem

„Oprava nátěrů Interna muži A“

Zadavatel:
Název:      	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo:          	Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
Zástupce:	Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice
IČO:	00226637

Účastník:				
Název/jméno/obchodní firma:			……………………..	
Zastoupený:					……………………..	
Sídlo:						……………………..
IČO:						……………………..
Tel.:						……………………..
E-mail:						……………………..

  1 	Popis stávajícího stavu a podmínek
K dispozici jsou dva výkresy které jsou přílohou této dokumentace. Výkres č. 1 „Příloha č.2 - Půdorys 3.NP stav 2003.png“ který zachycuje stav v roce 2003, je okótovaný a červenou čarou je zde ohraničena oblast poptávky a dále výkres č. 2 „Příloha č. 3 - Půdorys 3.NP stav 2023“ který zachycuje aktuální stav, bohužel není okótovaný. Změny se týkají místnosti označené na výkresu č.2  jako Pracovna staniční sestry.
Místnost balkon není součástí zakázky a je na výkresech označena červenou barvou.

  2 	Technická specifikace
Ve prostorách pracovna staniční sestry, WC pacienti, úklidová místnost, koupelna, kuchyňka, pracovna lékaře, denní místnost, chodba, sklad a návštěvní místnost je navržena interiérová disperzní otěruvzdorná barva (bělost 95%, vysoká mechanická odolnost, odolnost vůči otěru za sucha ČSN EN 13300 – třída 0 – velmi vysoká, matný vzhled, tónovatelnost, barva bílá), která je vhodná do zdravotnických provozů (dále jen Otěruvzdorná barva).
Do medicínských prostor a pacientských pokojů tj. vyšetřovna, pracovna sester, sběr odpadu a pokoje č.212 až 318, kde se předpokládá časté omývání povrchů stěn, je požadována disperzní omyvatelná barva (bělost 95%, vysoká mechanická odolnost, odolnost vůči otěru za mokra ČSN EN 13300 – bílá - třída 2 – velmi vysoká, báze – třída 1 (velmi vysoká), matný vzhled, tónovatelnost, barva bílá (dále jen Omyvatelná barva).
Všechny malby jsou matného vzhledu s jemnou zrnitostí.
Nátěry dveří: dveře + dveřní křídla bílý nátěr s opravou lokálních poškození formou tmelení a s obnovou ochranného prvku z PVC tloušťky 2mm a výšky 600mm umístěného na vnitřní straně dveřního křídla

  3 	Kritéria hodnocení
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Označení dodávky	Množství	Jednotky	Cena s DPH	
Otěruvzdorná barva                              	1	m2		
Omyvatelná barva	1	m2		
Oprava nátěru dveří	1	ks		
Doprava a přesun materiálu	1	ks		
Celková cena nabídky		

V …………………………… dne ………………………

___________________________________
podpis účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka