**III/37365 Bukovinka – Račice, vlevo ve směru staničení** / SO 104

* výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 10,051 – 10,159
* délka úseku 108 m, opravovaná délka svodidel 108 m
* v km 10,051 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 10,159 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení do skalnatého podloží
* osazení svodidlových odrazek cca po 20 m – 6 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení: 30.11.2023



