**III/15268 Modřice, ul. Brněnská**

* výměna obrusné a ložné vrstvy v celé šíři vozovky **6,5 m**
* provozní staničení **km 0,181 - 0,739**
* délka úseku **558 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky - **3 700 m2**
* frézování 10 cm - **3 700 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch (podélná i příčná pracovní spára) - **700 m**
* spojovací postřik (ložná a obrusná vrstva) - **7 400 m2**
* pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - **3 700 m2**
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - **3 700 m2**
* zalití pracovních spár (podélné i příčné) - **700 m**
* ošetření trhlin v ložné vrstvě - **700 m**
* výšková úprava
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) - 9 **ks**
* VDZ v barvě a po měsíci v plastu:
  + čára vodící 0,25 - **1 116 m / 279 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady





