**III/41617 Rajhrad - Rajhradice**

* výměna obrusné vozovky v celé šíři vozovky v průměru **7,5 m**
* provozní staničení **km 1,577 – 2,174**
* délka úseku **597 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky **4 250 m2**
* frézování 5 cm - **4 250 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch (podélná i příčná pracovní spára) - **660 m**
* spojovací postřik (vyrovnání a obrusná vrstva) - **4 500 m2**
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - **4 250 m2**
* zalití pracovních spár (podélné i příčné) - **660 m**
* vyrovnání podbalením (ACL 16+) - **10 m3**
* výšková úprava
  + uliční vpusť (UV) - **2 ks**
* VDZ v barvě a po měsíci v plastu:
  + čára V4 (0,250) - **1 184 m** **/ 296 m2**

(včetně úseku přes most 41617-3 a mimo most 41617-4)

* + čára V4 (0,5/0,5/0,250) - **70 bm / 35 m / 9 m2**
  + čára V2b (1,5/1,5/0,250) - **20 bm** **/ 10 m / 3 m2**
  + přechod pro chodce V7 - **17 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
* termín dokončení:





