**III/37915 Brno, ul. Dusíkova**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky ( 6 – 14 m ) s lokálními sanacemi
* provozní staničení **km 1,706 - 2,050**
* délka úseku **344** **m**, opravovaná plocha povrchu vozovky - **2 750 m2**
* frézování v celé šíři 10 cm - **2 750 m2**
* frézování 5 cm (sanace) – **150 m2**
* spojovací postřik - **5 500 m2**
* pokládka ACO 11+, tl. 5 cm - **2 750 m2**
* pokládka ACL 16+, tl. 5 cm - **2 750 m2**
* doplnění ACP 16+ (sanace) - **7,5 m3**
* sanace do hloubky **50 cm** pod ACP – **150 m2**
  + odtěžení – **75 m3**
  + geotextilie 300 g /m2  - **150 m2**
  + kamenivo 0/63 – **75 m3**
* zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - **510 m**
* zalití pracovních spár u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - **510 m**
* odtěžení krajnice o hloubce 10 cm – **175 m2**
* zřízení krajnice v tl. 10 cm – **175 m2**
* VDZ v barvě a po měsíci v plastu:
  + čára V1a (0,125) – **160 bm / 160 m / 20 m2**
  + čára V2b (3/1,5/0,125) – **210 bm / 140 m / 17,5 m2**
  + čára V2b (1,5/1,5/0,250) – **180 bm / 90 m / 22,5 m2**
  + čára V4 (0,125) – **426 bm / 426 m / 53,25 m2**
  + čára V4 (0,250) – **160 bm / 160 m / 40 m2**
  + čára V4 (0,5/0,5/0,25) – **32 bm / 16 m / 4 m2**
  + příčná čára V5 – **7,5 bm / 7,5 m / 3,5 m2**
  + přechod pro chodce V7a - **15 m2**
  + šikmé rovnoběžné čáry V13 – **90 m2 / 45 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady





