NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA

1. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
2. Ochrana výztuže nosné konstrukce
3. Spojovací můstek nosné konstrukce
4. Reprofilace nosné konstrukce 40 mm
5. Reprofilace říms 10 mm
6. Spárování zdiva líce opěr a křídel
7. Sjednocující stěrka nosná konstrukce a římsy
8. Nátěr říms