NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA

1. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
2. Ochrana výztuže nosné konstrukce a líce křídel
3. Spojovací můstek nosné konstrukce a líce křídel
4. Reprofilace nosné konstrukce a líce křídel 40 mm
5. Reprofilace říms 10 mm
6. Spárování zdiva líce opěr
7. Sjednocující stěrka nosné konstrukce a líce křídel, římsy
8. Nátěr ocelových nosníků nosné konstrukce
9. Nátěr říms