NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 3779-2 Lomnička

1. Vyčištění území pod mostem
2. Otryskání říms
3. Reprofilace říms 40 mm
4. Sjednocující stěrka římsy
5. Nátěr říms
6. Nátěr zábradlí