NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 381-028P Velké Hostěrádky u hřiště

1. Úprava staveniště od vegetace
2. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
3. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a křídel
4. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a křídel
5. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr a křídel, říms 40 mm
6. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, líce opěr a křídel, římsy
7. Nátěr říms