NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 381-018P Diváky

1. Úprava staveniště od vegetace
2. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
3. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a křídel
4. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a křídel
5. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr a křídel 20 mm
6. Reprofilace říms 10 mm
7. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, líce opěr a křídel, římsy
8. Nátěr říms