**TECHNICKÝ POPIS - stavba: II/381 Křepice průtah**

Důvodem realizace stavby je dokončení opravy povrchu po rekonstrukci kanalizace v průtahu obce Křepice, kdy byla rekonstruována jen ta část povrchu silnice dotýkající se realizace kanalizace

Jedná se o opravu obrusné vrstvy silnice II/381 v km 16,905 – 18,037 (délka úseku 1,132 km)

Opravovaný úsek je intravilán obce Křepice.

Část úseku je v celé šířce komunikace a část doplňuje už opravenou polovinu vozovky na kterou se napojuje

Technologie opravy:

obnova obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm na vyrovnaný povrch ( 60 mm ACO 16)

Dále výšková úprava vpustí, šachet a armatur, včetně obnovy VDZ

Detailní popis prací – viz výkaz výměr.

Předpokládané náklady dle KR: 5 986 tis. Kč bez DPH.

Navrhovaný termín realizace: nejpozději do 31.8.2024

V Břeclavi 24.4.2024

Zpracoval: Jaroslav Dostál