**TECHNICKÝ POPIS - stavba: III/4262 Sudoměřice od nádraží**

Jedná se o opravu obrusné vrstvy silnice III/4262 v km 0,048 – 0,481 (délka úseku 0,433 km)

Opravovaný úsek začíná u železničního přejezdu a je z větší části intravilán obce, zčásti průtah - po první křižovatku v obci Sudoměřice.

Technologie opravy:

obnova obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm na vyrovnaný povrch včetně zřízení odvodnění pomocí nově zbudovaných 3 vpustí.

Součástí je zřízení betonových obrub

Dále zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem včetně obnovy VDZ

Detailní popis prací – viz výkaz výměr.

Předpokládané náklady dle KR: 3 707 tis. Kč bez DPH.

Navrhovaný termín realizace: nejpozději do 31.8.2024

V Břeclavi 24.4.2024

Zpracoval: Jaroslav Dostál