**II/395 Příbram na Mor. – Zastávka u Brna, lesní úsek, vlevo ve směru staničení** / SO 102

* Zřízení ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 12,563 – 12,703
* délka úseku 140 m, délka svodidel 140 m
* v km 12,563 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 12,703 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových směrových sloupků – 8 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)





