**II/395 Příbram na Mor. – Zastávka u Brna, lesní úsek, vpravo ve směru staničení** / SO 104

* Zřízení ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 14,263 – 14,383
* délka úseku 120 m, délka svodidel 120 m
* v km 14,263 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 14,383 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových směrových sloupků – 7 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)





