**II/395 Příbram na Mor. – Zastávka u Brna, lesní úsek, vpravo ve směru staničení** / SO 101

* Zřízení ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 11,880 – 12,020
* délka úseku 140 m, délka svodidel 140 m
* v km 11,880 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 12,020 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových směrových sloupků – 8 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)





