NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 0462-45P Vyškov - předměstí

1. Vyčištění území pod propustkem
2. Otryskání podhledu nosné konstrukce, líce opěr a obou čel 1000 barů
3. Otryskání říms 500 barů
4. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a obou čel
5. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a obou čel
6. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr, obou čel a říms 40 mm
7. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, líce opěr, čela, římsy
8. Nátěr horní části říms