NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 15259-9P Mělčany

1. Vyčištění území pod propustkem
2. Ubourání vrchu římsy
3. Otryskání římsy a čela nosné konstrukce
4. Ochrana výztuže čela nosné konstrukce
5. Spojovací můstek čela nosné konstrukce
6. Reprofilace římsy a čela nosné konstrukce 40 mm
7. Nadbetonování římsy
8. Sjednocující stěrka římsy a čela nosné konstrukce
9. Nátěr říms
10. Osazení zábradlí