NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 3957-1P Zbraslav

1. Úprava staveniště od vegetace
2. Vyčištění území pod propustkem
3. Otryskání říms a čel nosné konstrukce
4. Ochrana výztuže čel nosné konstrukce
5. Spojovací můstek čel nosné konstrukce
6. Reprofilace říms a čel nosné konstrukce 40 mm
7. Sjednocující stěrka říms a čel nosné konstrukce
8. Nátěr říms
9. Nátěr zábradlí