**Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Kritéria kvality – technologie praní**

1. **Speciální požadavky související s čištěním zdravotnických oděvů a prádla ve zvláštním režimu**

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy upravující podmínky praní a ošetřování zdravotnického prádla, zejména požadavky zákona č. 267/2015 Sb, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a jeho prováděcího předpisu, tj. vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen „vyhláška č. 306/2012 Sb.“). Dále požadavky zákona zák. č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů.

Zhotovitel odpovídá za to, že svěřené prádlo bude po praní a dalších procesech bakteriologicky čisté tak, aby bylo vyloučeno riziko reinfekce.

1. **Další požadavky související se zajištěním praní oděvů a prádla**

Zhotovitel je povinen dodržet pro ošetření funkčních oděvů a funkčních oděvů s HV prvky technický postup odborného ošetření:

Předpírka: (bez nutnosti předpírky)

 - poměr lázně min. 1:4, plnění 90%, mírná alkalita

 - teplota do 45°C

 - bez odstředění, pouze vypuštění lázně na kanál

Praní: - poměr lázně min. 1:5, plnění 90%, PH alkalické do 10,2,

- teplota max. 60°C

- maximální délka cyklu 30 minut

- dezinfekční a biocidní přípravky na bázi oxidů, ethanolů, kyselin

- neutralizace před druhým mácháním, minimální dosažené PH lázně 5,8, meziodstředění 1 minutu - do 600 otáček/min.

- máchání dvoulázňové, odstředění po posledním máchání 1-2 minuty a max. 800 otáček/min.

- bělení zakázáno

Sušení: - nízká teplota, reverzace bubnu

Žehlení: - tlakové žehlení zakázáno!

 - žehlení bez styku materiálu s žehlící, vyhřívanou plochou povoleno, při teplotách do 110°C prostředí a do 55°C materiálu (oděvu)

Pro ostatní druhy oděvů a prádla je zhotovitel povinen dodržet pokyny pro praní v souladu se závazným pokynem výrobce.

Zakázka po vyprání či chemotermodezinfekci musí splňovat následující požadavky:

* na oděvech a prádle nesmí zůstat okem patrné zbytky neodstraněné nečistoty nebo skvrny
* musí být vyrovnány a podle druhu s povolením žehlení i vyžehleny
* při odstraňování skvrn se volba technologie musí řídit jednak symboly údržby na oděvu nebo prádle a materiálovým složením zakázky uvedeným na všité etiketě
* oděvy a prádlo musí být po předání suché ve všech částech
* musí být bez zápachu
* čisté oděvy a prádlo bude dodáno objednateli v igelitových balících (pytlech), nebo případně po vzájemném odsouhlasení i jiným způsobem

Vyprané prádlo a oděvy budou distribuovány v transportních obalech, které zajistí zhotovitel.

1. **Opravy oděvů a prádla**

Oprava bude prováděna pouze u starších typů OOPP (bez HV prvků), pracovních oděvů a prádla. Opravou je myšleno našívání knoflíků, zašívání prasklých švů, opravy a výměny zdrhovadel apod.