|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 1 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP1.01 |     **Okno zdvojené 1 030 x 1 360 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 5 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP1.05 |     **Okno zdvojené 1 470 x 2 550 mm** |   V roce 2014/2015 – proběhla repase-byla provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byla provedena demontáž stávajícího skla-byla provedena demontáž okapniček Cu plech-bylo provedeno demontáž kování-bylo provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení-bylo provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bylo provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- byla provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bylo provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Byl proveden nátěr 1x základní a 3 x vrchní nátěr - Byla provedena montáž okapniček- Byla provedena montáž oken a seřízení |  |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 6 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP1.06 |     **Okno zdvojené 1 470 x 2 550 mm** |   V roce 2014/2015 – proběhla repase-byla provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byla provedena demontáž stávajícího skla-byla provedena demontáž okapniček Cu plech-bylo provedeno demontáž kování-bylo provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení-bylo provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bylo provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- byla provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bylo provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Byl proveden nátěr 1x základní a 3 x vrchní nátěr - Byla provedena montáž okapniček- Byla provedena montáž oken a seřízení |  |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 7 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP1.07 |     **Okno kastové 1 110 x 1 300 mm****Mezi okny 140 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 8 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP1.08 |     **Okno kastové 1 110 x 1 300 mm****Mezi okny 140 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna  | List č.: 9 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP1.09 |     **Okno kastové 300 x 500 mm****Mezi okny 140 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 12 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.01 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 13 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.02 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 14 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.03 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 15 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.04 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 16 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.05 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 21 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.10 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 22 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.11 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 23 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.12 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | List č.: 24 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP2.13 |     **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** |    | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | List č.: 29 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
|  1.NP1.11 |    **Okno kastlové 1787x3332 mm****Mezi rámy 140mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | List č.: 30 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
|  1.NP1.12 |    **Okno kastlové 1 730 x 3 295****Mezi rámy 140mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | List č.: 31 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
|  1.NP1.13 |     **Okno kastlové 1 730 x 3 295****Mezi rámy 140mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | List č.: 32 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
|  1.NP1.14 |    **Okno kastlové 1 730 x 3 295****Mezi rámy 140mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV** | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | List č.: 33 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
|  1.NP1.15 |    **Okno kastlové 1787x3332 mm****Mezi rámy 140mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění- bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV**  | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  POKLADNA | List č.: 60 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NPD.5 |     **Dveře dřevěné 1 270 x 2 270 mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bule provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV**  | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:** POKLADNA  | List č.: 61 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NPD.6 |   **Dveře dřevěné 1 570 x 2 350 mm****Dřevěné okno 1 570 x 600 mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bule provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ** **ZÁMEK MIKULOV**  | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  POKLADNA | List č.: 63 |
| Ozn. |  Schématické zobrazení | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NPD.8 |   **Dveře dřevěné 1 800 x 2 870 mm** |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bule provedena demontáž stávajícího skla-bude provedena demontáž okapniček Cu plech-bude provedeno demontáž kování-bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)-bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)- bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění-Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž-Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám)-Bude provedena montáž okapniček Cu- Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel |