|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 1 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP  1.01 | **Okno zdvojené 1 030 x 1 360 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 5 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP  1.05 | **Okno zdvojené 1 470 x 2 550 mm** | | V roce 2014/2015 – proběhla repase  -byla provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -byla provedena demontáž stávajícího skla  -byla provedena demontáž okapniček Cu plech  -bylo provedeno demontáž kování  -bylo provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení  -bylo provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bylo provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - byla provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bylo provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Byl proveden nátěr 1x základní a 3 x vrchní nátěr  - Byla provedena montáž okapniček  - Byla provedena montáž oken a seřízení |  |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 6 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP  1.06 | **Okno zdvojené 1 470 x 2 550 mm** | | V roce 2014/2015 – proběhla repase  -byla provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -byla provedena demontáž stávajícího skla  -byla provedena demontáž okapniček Cu plech  -bylo provedeno demontáž kování  -bylo provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení  -bylo provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bylo provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - byla provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bylo provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Byl proveden nátěr 1x základní a 3 x vrchní nátěr  - Byla provedena montáž okapniček  - Byla provedena montáž oken a seřízení |  |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 7 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP  1.07 | **Okno kastové 1 110 x 1 300 mm**  **Mezi okny 140 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 8 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP  1.08 | **Okno kastové 1 110 x 1 300 mm**  **Mezi okny 140 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 9 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP  1.09 | **Okno kastové 300 x 500 mm**  **Mezi okny 140 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 12 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.01 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 13 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.02 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 14 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.03 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 15 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.04 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 16 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.05 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 21 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.10 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 22 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.11 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 23 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.12 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  Knihovna | | List č.: 24 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP  2.13 | **Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | | | Datum: 14.6.2018 | |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | | | | List č.: 29 | |
| Ozn. | | Schématické zobrazení | | | | Popis stávajícího stavu | | Popis oprav | |
| 1.NP  1.11 | | **Okno kastlové 1787x3332 mm**  **Mezi rámy 140mm** | | | |  | | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel | |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | | | Datum: 14.6.2018 | |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | | | | List č.: 30 | |
| Ozn. | | Schématické zobrazení | | | | Popis stávajícího stavu | | Popis oprav | |
| 1.NP  1.12 | | **Okno kastlové 1 730 x 3 295**  **Mezi rámy 140mm** | | | |  | | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel | |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | | | Datum: 14.6.2018 | |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | | | | List č.: 31 | |
| Ozn. | | Schématické zobrazení | | | | Popis stávajícího stavu | | Popis oprav | |
| 1.NP  1.13 | | **Okno kastlové 1 730 x 3 295**  **Mezi rámy 140mm** | | | |  | | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel | |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | | | Datum: 14.6.2018 | |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | | | | List č.: 32 | |
| Ozn. | | Schématické zobrazení | | | | Popis stávajícího stavu | | Popis oprav | |
| 1.NP  1.14 | | **Okno kastlové 1 730 x 3 295**  **Mezi rámy 140mm** | | | |  | | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel | |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | | | Datum: 14.6.2018 | |
| **Objekt:**  **HLAVNÍ BUDOVA** | | | | List č.: 33 | |
| Ozn. | | Schématické zobrazení | | | | Popis stávajícího stavu | | Popis oprav | |
| 1.NP  1.15 | | **Okno kastlové 1787x3332 mm**  **Mezi rámy 140mm** | | | |  | | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bude provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel | |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | | | Datum: 14.6.2018 | |
| **Objekt:**  POKLADNA | | | | List č.: 60 | |
| Ozn. | | Schématické zobrazení | | | | Popis stávajícího stavu | | Popis oprav | |
| 1.NP  D.5 | | **Dveře dřevěné 1 270 x 2 270 mm** | | | |  | | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bule provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel | |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | | | Datum: 14.6.2018 | |
| **Objekt:** POKLADNA | | | | List č.: 61 | |
| Ozn. | | Schématické zobrazení | | | | Popis stávajícího stavu | | Popis oprav | |
| 1.NP  D.6 | | **Dveře dřevěné 1 570 x 2 350 mm**  **Dřevěné okno 1 570 x 600 mm** | | | |  | | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bule provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASPORT OKEN A DVEŘÍ**  **ZÁMEK MIKULOV** | | **Stavebník:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov | | Datum: 14.6.2018 |
| **Objekt:**  POKLADNA | | List č.: 63 |
| Ozn. | Schématické zobrazení | | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP  D.8 | **Dveře dřevěné 1 800 x 2 870 mm** | |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz  -bule provedena demontáž stávajícího skla  -bude provedena demontáž okapniček Cu plech  -bude provedeno demontáž kování  -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám)  -bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%)  - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění  -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž  -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr  (křídla a rám)  -Bude provedena montáž okapniček Cu  - Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel |