**III/15275 Brno, Jabloňový sad - Ořechovská**

* výměna obrusné a ložné vrstvy části jízdního pruhu včetně sanace okraje vozovky, levého jízdního pruhu ve směru staničení
* provozní staničení **km 0,779 – 0,993**
* délka úseku **214 m** ( šířka **3,1 m** ), opravovaná plocha povrchu vozovky **664 m2**
* frézování tl. 4 cm **664 m2**
* frézování tl. 11 cm **257 m2**
* spojovací postřiky (pod ložnou a obrusnou vrstvu) **921 m2**
* infiltrační postřiky (pod podkladní vrstvu) **257 m2**
* pokládka AC0 11+ tl. 4 cm **664 m2**
* pokládka ACL 16+ tl. 6 cm **257 m2**
* pokládka ACP 16+ tl. 5 cm **257 m2**
* zařezání a zalití pracovních spár **220 m**
* sanace pravého okraje vozovky délky **214 m**, v šířce **1,2 m** do hloubky **1 m** od nivelety vozovky (sanační vrstva 50 cm, vrstvy ze štěrkodrti 20 + 15 cm)
* zpevnění krajnice z recyklovaného materiálu tl. 10 cm **107 m2**
* VDZ v plastu:
  + čára středová 0,125 **-  214 m – 19,5 m2**
* Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady





