Obsah obrázku text, nástroj

Popis byl vytvořen automatickytyp svítidla A

Obsah obrázku text, nástroj

Popis byl vytvořen automatickytyp svítidla B

typ svítidla C

typ svítidla D

typ svítidla E

Obsah obrázku kruh

Popis byl vytvořen automatickytyp svítidla G

Obsah obrázku bílá tabule

Popis byl vytvořen automatickytyp svítidla N1typ svítidla N2

**Typ osvětlovacích těles:**

**Typ A** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x58W, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 6200lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1510 x 238 x 52 mm, např. LLL6000RL2KV4ND/90

**Typ B** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x41W, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 4400lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1510 x 238 x 52 mm, např. LLL5000RL2KV4ND/90

**Typ C** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x33W, bílý ocelový korpus, IP20, 5000lm, 4000K, CRI 80-90, asymetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry 1182 x 96 x 50 mm, např. EVO5000M4CRA/ND

**Typ D** svítidlo LED přisazené kulaté 370Ø mm, nestmívatelné, 1x34W, bílý ocelový korpus, opálový plast, IP40, 3800lm, 4000K, CRI 80-89, 900mA, účinnost svítidla 112 lm/W, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry Ø370 x 50 mm, např. SPMP4000KO4/370/ND

**Typ E** svítidlo LED zavěšené kulaté 500Ø mm, nestmívatelné, 1x59W, základna mosaz barvy bílá, opálový polymetylmetakrylát bílý, IP40, IK06, 9600lm, 4000K, CRI 80, účinnost svítidla 112 lm/W, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry Ø500 x 1000 mm, baldachýn Ø183 x 40 mm, např. LED-5L08E950Z11/098/a5 B 4K P4 HP

**Typ G** svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED 840, bílý ocelový korpus, opálový plastový kryt, IP44, 3000lm, 4000K, distribuce světla symetrická, výstup světla přímé, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm, např. typ BRSB4KO375V2/ND

**Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE

**Typ N2** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).